




1. Įgyvendinti veiksmus, užkertančius kelią galimų avarijų atsiradimui:

· nestatyti deguonies balionus patalpose, kuriose technologinio proceso metu išsiskiriančios dujos gali sudaryti su deguonimi sprogstančius mišinius,

· saugoti deguonies ir dujų balionus nuo nuvirtimo, nukritimo, nestatyti jų pravažiavimuose ir praėjimuose,

· dujų balionų nuo šilumos šaltinių laikyti nearčiau kaip 1 m. atstumu,  

· kartu nelaikyti deguonies ir kitų dujų balionus,

· deguonį balionuose naudoti iki 0,5 atm. spaudimo,

· staigiai neatidarinėti ventilių, prieš tai atsukti reguliavimo varžtą ant reduktoriaus, atlaisvinti spyruoklę,

· patiems neremontuoti ventilių,

· deguonies balionus ir armatūrą saugoti nuo tepalų ir riebalų,

· nevynioti žarnų aplink dujų balionus ir armatūrą,

· nenaudoti degiųjų dujų ir deguonies žarnų trumpesnių kaip 3 m.,

· naujas žarnas prieš naudojimą prapūsti,

· žarnų prijungimui naudoti tik saugius antgalius ir apkabas,

· saugiai uždegti degiklį (įvykus liepsnos smūgiui, pakartotinai uždegti tik po gedimų nustatymo ir pašalinimo),

· užtikrinti gerą darbo zonos vėdinimą,

· dėvėti spec. rūbus ir naudotis kitomis darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonėmis (dėvėti apsauginius akinius, pirštines ir t.t.),

· suvirinimo darbus rezervuaruose, taroje ir kitose talpose, kuriose degios ir cheminės medžiagos, vykdyti tik gerai išvalius, išplovus ir praputus oru, patikrinus ar nėra dujų, tepalų, cheminių medžiagų,

· uždaroje patalpoje vienu metu nevirinti elektra ir dujomis

	Padaliniui, statybos objektui vadovaujančio darbuotojo

	pareigos, V. Pavardė
	Telefonas

	Vardenis Pavardenis
	


2. Apie įvykusią avariją nedelsiant informuoti direktorių arba  
statybos objekto vadovą:

3. Apie įvykusią avariją informuoti padalinyje dirbančius darbuotojus;
4. Esant dujų nutekėjimui uždarose patalpoje, atidaryti duris ir langus (esant reikalui – išdaužti stiklus), kad susidarytų skersvėjis. Nevykdyti darbų ir nenaudoti kitų sprogimą galinčių sukelti medžiagų, kol neįsitikinta darbo ir sveikatos saugumu.

5. Jei yra nukentėjusių, išnešti juos į gryną orą, imtis reikiamų pirmos medicininės pagalbos priemonių.


1. Kontroliuoti, ar jiems pavaldūs darbininkai įgyvendina veiksmus, užkertančius kelią galimų avarijų atsiradimui;
2. Kontroliuoti, ar naudojami patikrinti ir sertifikuoti slėgio reguliatoriai, ar jie sumontuoti taip, kad apsauginių vožtuvų suveikimo momentu nekeltų pavojaus žmonėms;
3. Užtikrinti tinkamas dujų ir deguonies balionų sandėliavimo sąlygas;
4. Įvykus avarijai iškviesti reikiamas specialiąsias tarnybas: 

	TELEKOMAS
	BITĖ GSM, TELE2
	OMNITEL

	01 
	– gaisrinė
	011
	– gaisrinė
	101
	– gaisrinė

	02 
	– policija
	022
	– policija
	102
	– policija

	03 
	– greitoji pagalba
	033
	– greitoji pagalba
	103
	– greitoji pagalba

	04 
	– dujų tarnyba
	112
	– pagalbos telefonas
	112
	– pagalbos telefonas


5. Skirti asmenis, gerai pažįstančius padalinį ar statybos objektą, pasitikti specialiąsias tarnybas;
6. Sustabdyti darbus padalinyje ar statybos objekte, kol nelokalizuota avarija. Informuoti darbuotojus, kad nebūtų naudojama ugnis ar kitaip sukelta kibirkštis. Užtikrinti, jog likviduojant avariją ir jos padarinius neįvyktų kita avarija (pvz. gaisras);
7. Organizuoti avarijos vietos aptvėrimo darbus;
8. Vadovauti avarijos lokalizavimo veiksmus vykdantiems padalinio ar statybos objekto darbuotojams;
9. Imtis priemonių apsaugoti avariją lokalizuojančius padalinio ar statybos objekto darbuotojus nuo galinimų sveikatos sutrikimų;

10. Atvykusias specialiąsias tarnybas informuoti apie avarijos kilimo bei plitimo aplinkybes;
11. Esant galimybei, padėti specialiosioms tarnyboms likviduoti avariją ir jos padarinius;
12. Apie avariją informuoti Bendrovės direktorių bei darbuotojus atsakingus už darbų saugą ir aplinkos apsaugą.
PASTABA. Padaliniui ar statybos objektui vadovaujantys darbuotojai, privalo pasirašytinai supažindinti pavaldžius darbininkus su šiame avariniame plane numatytais reikalavimais ir praktiniu jų įgyvendinimu.[image: image1.png]
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