


DARBUOTOJAI, ĮVYKUS AVARIJAI DUJŲ SISTEMOSE, PRIVALO:
	TEO LT
	OMNITEL, TELE2 

	04
	1804 BITĖ GSM, 8 (37) 401204


1. Nedelsiant pranešti apie įvykusią avariją dujotiekio tarnybai, tel.
	Atsakingas darbuotojas, direktorius:

	pareigos, V. Pavardė
	Telefonas

	
	


2. Nedelsiant į avarijos vietą iškviesti atsakingą asmenį- direktorių. Informuoti juos apie avariją ir jos atsiradimo priežastis.

3. Avarijai įvykus pastate, atidaryti duris ir langus (esant reikalui – išdaužti stiklus), kad susidarytų skersvėjis;

4. Atidaryti požemines komunikacijas, kuriose gali būti dujų, liukus;
5. Jei yra nukentėjusių, išnešti juos į gryną orą. Jei nukentėjęs  nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą;

6. Turimomis priemonėmis aptverti avarijos zoną (50 m į visas puses nuo avarijos šaltinio);

7. Stebėti, kad darbo zonoje nebūtų naudojama ugnis ar kitaip sukelta kibirkštis;

8. Apie įvykusią avariją informuoti kitus darbuotojus.
ATSAKINGAS DARBUOTOJAS
ĮVYKUS AVARIJAI DUJŲ SISTEMOSE PRIVALO:
1. Esant galimybei atjungti dujų tiekimo sistemą, uždarant įvadinius atjungimo įtaisus (jei jie nesandarūs – įrengiant akles);

2. Reikalui esant iškviesti priešgaisrinę, greitosios pagalbos ir kitas spec. tarnybas:
	TEO LT
	BITĖ GSM, TELE2
	OMNITEL

	01 
	– gaisrinė
	011
	– gaisrinė
	101
	– gaisrinė

	02 
	– policija
	022
	– policija
	102
	– policija

	03 
	– greitoji pagalba
	033
	– greitoji pagalba
	103
	– greitoji pagalba

	04
	- dujų tarnyba
	112
	– pagalbos telefonas
	112
	– pagalbos telefonas


3. Įsitikinti ar suteikta/suteikiama pirmoji medicininė pagalba nukentėjusiems 

4. Avarijai įvykus patalpoje, įsitikinti ar užtikrintas tinkamas patalpų vėdinimas (atidaryti langai ir durys - sukeltas skersvėjis);
5. Įsitikinti, ar atidaryti požeminių komunikacijų, kuriose gali būti dujų, liukai;
6. Patikrinti ar aptverta avarijos zona (50 m į visas puses nuo avarijos šaltinio);
7. Vadovauti evakuojant žmones, kol atvyks specialiosios tarnybos;
8. Skirti asmenis, gerai pažįstančius patalpas, pasitikti specialiąsias tarnybas;
9. Sustabdyti darbus patalpose, kol nelokalizuota avarija. Informuoti darbuotojus, kad nebūtų naudojama ugnis ar kitaip sukelta kibirkštis

10. Vadovauti avarijos lokalizavimo veiksmus vykdantiems darbuotojams;
11. Imtis priemonių apsaugoti avariją lokalizuojančius padalinio darbuotojus nuo galinimų sveikatos sutrikimų; 

12. Atvykusias specialiąsias tarnybas informuoti apie avarijos kilimo bei plitimo aplinkybes;
13. Esant galimybei, padėti specialiosioms tarnyboms likviduoti avariją ir jos padarinius;
14. Užtikrinti, jog būtų įgyvendintos aplinkos atstatymo priemonės.
DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE DRAUDŽIAMA

1. statyti pastatus ir įrenginius;

2. sandėliuoti statybines medžiagas ir konstrukcijas, trąšas, pašarus, kaupti gruntą;

3. rengti lauko stovyklas, kurti laužus;

4. užtverti ir užversti kelius prie dujotiekio šulinių ir kitų įrenginių;

5. sodinti medžius ir krūmus;

6. kasti žemą giliau kaip 0,3 metro;

7. atidaryti dujotiekio įrenginių (dujų reguliavimo punktų, šulinių, katodinių stočių) duris ir atidengti liukų dangčius, užversti juos;

8. daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes ir imti grunto pavyzdžius;

9. griauti, konstruoti ir remontuoti tiltus, pastatus ir kitus statinius, kurie gali užversti dujotiekio tinklus ir įrenginius, arba statinius, kuriuose įrengti dujotiekio tinklai ir įrenginiai. Šiuos darbus galima atlikti iš anksto susitarus su įmone, kuriai nuosavybės teise priklauso šie tinklai ir įrenginiai;

10. užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus;

11. įrengti sąvartynus, pilti rūgštis, šarmus ir druskų skiedinius, išskyrus tuos atvejus, kai druskų skiediniais žiemą laistomi automobilių keliai.[image: image1.png]



PATVIRTINTA


Direktorius 





V.Pavardenis………..…..... .. ...................2018-02-01











