


DARBININKAI IŠSILIEJUS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS PRIVALO:
1. Turimomis priemonėmis sustabdyti cheminių medžiagų tekėjimą (patekimą į gruntą ar vandenis);
Pastaba. Prieš tai būtina užsidėti asmenines apsaugos priemones (pirštines, apsauginius akinius ir kitas priemones apsaugančias sveikatą)

2. Cheminių medžiagų išsiliejimo vietą užpilti avarijos likvidavimo medžiagomis (sorbentu, pjuvenomis ir kt.);
3.  Imtis visų saugos priemonių, kad avarijos vietoje neįvyktų gaisras; 
	Padaliniui, statybos objektui vadovaujančio darbuotojo

	pareigos, V. Pavardė
	Telefonas

	
	


4. Nedelsiant į avarijos vietą iškviesti padaliniui ar statybos objektui vadovaujančius darbuotojus. Informuoti juos apie avariją ir jos atsiradimo priežastis.
PADALINIUI AR STATYBOS OBJEKTUI VADOVAUJANTYS DARBUOTOJAI 
IŠSILIEJUS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS PRIVALO:
1. Nedelsiant įvertinti avarijos mastą ir galimus padarinius bei priimti sprendimą dėl avarijos likvidavimo (ar avarija bus likviduojama savo jėgomis, ar pasitelkiant specialiąsias tarnybas);

2. Reikalui esant iškviesti priešgaisrinę, greitosios pagalbos ir kitas spec. tarnybas:

	TELEKOMAS
	BITĖ GSM, TELE2
	OMNITEL

	01 
	– gaisrinė
	011
	– gaisrinė
	101
	– gaisrinė

	02 
	– policija
	022
	– policija
	102
	– policija

	03 
	– greitoji pagalba
	033
	– greitoji pagalba
	103
	– greitoji pagalba

	
	
	112
	– pagalbos telefonas
	112
	– pagalbos telefonas


3. Atvykusias spec. tarnybas informuoti apie cheminių medžiagų išsipylimo bei paplitimo aplinkybes;
4. Aprūpinti avariją likviduojančius padalinio ar statybos objekto darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
5. Vadovauti avarijos likvidavimo darbams (jei tai atliekama savo jėgomis);
6. Užtikrinti, kad padalinyje ar statybos objekte netruktų avarijos likvidavimo priemonių (sorbento, pjuvenų ir kt.);
7. Užtikrinti, jog likviduojant avariją ir jos padarinius neįvyktų kita avarija (pvz. gaisras);
8. Užtikrinti, jog cheminėmis medžiagomis užteršti produktai (gruntas, sorbentas ir t.t.) būtų sandėliuojami tam tikslui skirtuose konteineriuose; 

9. Apie avariją informuoti Bendrovės darbuotojus atsakingus už darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą (jei avarijos likvidavimui reikalingos spec. tarnybos informuoti Generalinį direktorių);
10. Užtikrinti, jog būtų įgyvendintos aplinkos atstatymo priemonės;
11. Periodiškai stebėti potencialius, cheminėmis medžiagomis aplinką galinčius užteršti, šaltinius (sandėlius, darbo vietas ir t.t.).

PASTABA. Padaliniui ar statybos objektui vadovaujantys darbuotojai, privalo pasirašytinai supažindinti pavaldžius darbininkus su šiame avariniame plane numatytais reikalavimais ir praktiniu jų įgyvendinimu.
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PATVIRTINTA


Direktorius 





V.Pavardenis………..…..... .. ...................2018-02-01











