


SPROGIMAS – procesas, kada staigiai besiplečiant karštoms dujoms, medžiagos yra išmetamos į skirtingas puses. 
SPROGIMUS GALIMA SUSKIRSTYTI Į DU PAGRINDINIUS TIPUS, PRIKLAUSOMAI
 NUO TO, KAS SĄLYGOJO SPROGIMĄ:
· sprogimai, įvykę dėl fizikinių procesų;

· sprogimai, sąlygojami cheminių reakcijų.
PAGRINDINĖS SPROGIMŲ PRIEŽASTYS:
· įvykus avarijoms suslėgto oro sistemoje, kai užsidega kompresoriaus alyvos nuosėdos ant vamzdynų sienelių;

· įvykus avarijoms slėgio induose, kur laikomos suslėgtos degios dujos, kai dėl korozijos indo sienelėse ar dėl paprasto indo sienelės mechaninio poveikio, joms ištekėjus ar susimaišius su oru, įvyksta sprogimas;

· dėl atsitiktinių priežasčių, ištekėjus degalams uždarose patalpose, susidaro sprogūs degių dujų ar garų ir oro mišiniai, kurie nuo liepsnos, žarijos ar kibirkšties gali sprogti;

· fizikiniai garų sprogimai, kai skystis verda itin smarkiai (kai išlydytas metalas ar šlakas susiliečia su vandeniu ir t.t.);

· kietų medžiagų dulkės ar pluoštas, įgavę degių garų savybes, sprogsta (metalo dulkės, miltai, anglies dulkės, metano dujos ir kt.);

· pažeidus cheminių ir sprogstamųjų medžiagų krovimo, gabenimo ir sandėliavimo taisykles;

· sabotažo ir diversijos atveju.
SPROGIMO SMŪGIO BANGA, ĮKAITUSIOS DUJOS IR LEKIANČIOS SKEVELDROS
YRA TIESIOGINIAI SPROGIMO PADARINIAI, NES

· sprogimo banga žaloja žmones, sugriauna pastatus;

· ugnis ir įkaitusios dujos apakina ir apdegina žmones, sukelia gaisrus;

· lekiančios skeveldros traumuoja žmones, gali sukelti gaisrus;

· sprogimo metu susidaro kenksmingos medžiagos (pvz., sprogstant trotilui, susidaro daug anglies monoksido);

· galimi materialiniai nuostoliai;

· galimi žmonių mirties atvejai.
ATSIŽVELGIANT Į SPROGIMO GALINGUMĄ, TAIKOMOS TOKIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

· žmonių evakavimas iš pavojingos zonos;

· medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimas;

· žmonių patekimo į pavojingą zoną apribojimas;

· griežtas cheminių ir sprogstamųjų medžiagų krovimo, sandėliavimo ir gabenimo taisyklių vykdymas;

· sprogimo smūgio bangai atsparių pastatų statymas su specialia vidaus įranga.
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DARBUOTOJAI įvykus sprogimui privalo:

1. Nedelsiant pranešti apie sprogimą priešgaisrinei apsaugai, tel.: 
	Atsakingo asmens, direktoriaus

	pareigos, V. Pavardė
	Telefonas

	
	


2. Apie įvykusį sprogimą nedelsiant informuoti direktorių:

3. Įsitikinti ar iškviestos gelbėjimo tarnybos ir imtis priemonių informuoti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą.
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